Einbauwärmevitrine BASIC E-112-45 Drop-In
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484522312 

- für GN 3/1
- Einbaugerät
- zum Einlassen von oben in bauseitige Verkleidung (ohne bedienseitiges Schneidbrett und Spiegel)
- Frontscheibe, einschiebbar, Wechsel zwischen Bedien- / Selbstbedienungsvitrine, kundenseitig verspiegelt
- Glasdeckel, nach oben aufklappbar
- Drehtüren (bedienseitig), abnehmbar
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig, 2700 K
- hochklappbare Heizplatte
- elektronische Steuerung
- Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme und Feuchtigkeit, regelbare Feuchtigkeitszufuhr, akustische / optische Anzeige, 3 Klima-Arten
- bedienseitig Wassernachfüllbehälter 
 
Hinweis:
Auch mit schrägem Glasaufsatz preisgleich auf Anfrage lieferbar. Unterbauten auf Anfrage erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1125
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	757

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	2,96 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	65 bis 85 °C 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	198
Nettogewicht (kg):	128 

SERIENZUBEHÖR
1 x Wassernachfüllbehälter 

SONDERZUBEHÖR
Einsatz für GN-Behälter 1/1
Entkalkungssystem zur Wasseraufbereitung
Festwasseranschluss, für die Serien BASIC PLUS / COMFORT
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 100
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 150
GN-Einhängerahmen, ohne Lochung, T in mm: max 150
GN-Einsatz 1/1, für Becher und Wraps
GN-Einsatz 1/1, für Wok
GN-Einsatz 1/1, für große ovale Schale
GN-Einsatz 1/1, für kleine ovale Schale
GN-Einsatz 1/1, für kleine ovale Schale und GN-Behälter
GN-Einsatz 2/1, für Paellapfanne
GN-Trockenrahmen, mit Lochung
GN-Windblech 1/1, mit Preisschildhalter, quer, B in mm: 325
GN-Windblech 1/1, quer, B in mm: 325
Grill-Deko-Einsatz (hoch), für Multifunktionswanne
Grill-Deko-Einsatz (tief), für Multifunktionswanne
Multifunktionswanne, Edelstahl, für GN-Einsatz 1/1 für Becher, Wraps und Grill-Deko-Einsatz, H in mm: 50,<br />für die Serien BASIC / COMFORT
Multifunktionswanne, Edelstahl, für GN-Einsatz 1/1 für Becher, Wraps und Grill-Deko-Einsatz, T in mm: 50,<br />für die Serien BASIC LINE / COMFORT LINE
Pommes-Schütte
Rollen (anstelle von Stellfüßen), davon 2 x Lenk- und 2 x Fixrollen, H in mm: 105, für die Serien BASIC PLUS / COMFORT,<br />nur ab Werk montierbar
Systemunterbau, mit Drehtüren und Aufnahmemöglichkeit für Zubehör, nur für Modelle der Serie BASIC mit B in mm: 112, <br />B x T x H in mm: 1089 x 643 x 495 / 600, nur ab Werk montierbar
Systemunterbau, mit Drehtüren und Aufnahmemöglichkeit für Zubehör, nur für Modelle der Serie BASIC mit B in mm: 145, <br />B x T x H in mm: 1429 x 643 x 495 / 600, nur ab Werk montierbar
Systemunterbau, mit Drehtüren und Aufnahmemöglichkeit für Zubehör, nur für Modelle der Serie BASIC mit B in mm: 44, <br />B x T x H in mm: 409 x 643 x 495 / 600, nur ab Werk montierbar
Systemunterbau, mit Drehtüren und Aufnahmemöglichkeit für Zubehör, nur für Modelle der Serie BASIC mit B in mm: 78, <br />B x T x H in mm: 749 x 643 x 495 / 600, nur ab Werk montierbar
Trennsteg, für GN-Einhängerahmen 2/4, mit Lochung
Trennsteg, für GN-Einhängerahmen 2/4, ohne Lochung
Wasserablauf für Wanne, inkl. Durchführung montiert, für die Serien BASIC / BASIC PLUS / COMFORT