Fleischpräsentationsvitrine

Außenmaße:
Breite:	800 mm
Tiefe:	695 mm
Höhe:	880 / 1555 mm

Innenmaße:
Breite:	655 mm
Tiefe:	535 mm
Höhe:	215 mm

Ausstellfläche:	0,65 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-1 bis +5 °C
Kältemittel:	R-134a
Anschlusswert:	621 W / 230 V
Energieverbrauch:	7,15 kWh / 24h

steckerfertige Fleischpräsentationsvitrine mit Umluftkühlung 
außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen 
innen CNS 1.4301 
880 mm hoher eckiger Isolierglasaufbau, Temperaturklasse M1, umlaufender Einhängerand 
zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Untergestell montiert 
kundenseitig mit Isolierglas, bedienseitig mit Isolierglas-Drehtüren, innen mit Spiegelblech verkleidet 
Glasdeckel mit Gasdruckfedern hochklappbar, Deckel aus Normalglas, darunter Isolierdecke 
LED-Innenbeleuchtung unter der Decke und Zwischenetage, Farbton: rosa 
Polyurethan-Hartschaumisolierung
elektronische Steuerung mit Digitalanzeige 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar 
Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne 
serienmäßig mit Edelstahlstange für Aufhängung von Fleisch, 1 höhenverstellbare Zwischenetage mit Auflagerost, mit höhenverstellbarem Einlegeboden

Hersteller:	NordCap
Typ:	Green FSV GE 80-88-E