Laborkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	638 mm
Höhe:	1919 mm

Innenmaße:
Breite:	518 mm
Tiefe:	460 mm
Höhe:	1587 mm

Bruttoinhalt:	360 l

Temp.-Bereich:
:	+2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-600a
Energieverbrauch:	0,8 (Volltür) kWh / 24h

steckerfertiger Laborkühlschrank mit Umluftkühlung (2 Lüfter)
außen lackiertes Stahlblech in weiß
innen weiß beschichtetes PVC
Volltür, Türanschlag rechts (wechselbar), selbstschließend, Schloss (optional mit Glastür, nur werkseitig möglich, siehe Sonderzubehör)
Polyurethan-Cyclopentan Isolierung bis zu 35 mm
energiesparende LED-Beleuchtung
elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
akustische und visuelle Alarmfunktion bei offener Tür, Temperaturschwankungen und Temperaturfühlerfehlfunktion
Anschluss für bauseitiges externes Alarmsystem
Bohrung für Durchführung von externen Temperatursensoren für bauseitiges Monitoring System
Temperaturverläufe werden mitgeloggt, Daten können über USB-Schnittstelle auf einen USB-Stick übertragen werden
automatische Abtauung
serienmäßig mit 5 (max. möglich 9) Tragrosten, pulverbeschichtet in weiß, max. Belastbarkeit je Ablage: 20 kg
serienmäßig mit 2 Füßen vorn und 2 Rollen hinten

Hersteller:	NordCap
Typ:	AKS 397

Sonderzubehör:
Bio Chill Rost für Serie AKS
Bio Chill Auszug für Serie AKS
zusätzliches Tragrost für Serie AKS
Gitterkorb für Serie AKS
Backup Batterie für Serie AKS
Glastür für Serie AKS (werkseitig)