Panorama-Kühlvitrine KÜHLTURM GREEN KT-60-E 
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358550 

- Glasaufbau, eckig, Isolierglas-Seitenteile
- 1 x Glastür (bedienseitig), Griff, Türanschlag rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung (1 x je Glaszwischenetage)
- dicht verschweißte Innenwanne, verdampferfreier Innenraum
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30
- Lamellenverdampfer, beschichtet 
 
Hinweis:
In allen RAL-Farben in Pulverbeschichtung auf Anfrage (teilweise gegen Aufpreis) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	694
Höhe (außen):	2012

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	80
Anschlusswert (Elektro):	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	5,50
Energieverbrauch/ annum:	2007
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C 
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	132 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar
4 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, T in mm: 415
Preisschiene, je Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
Flügeltür, für Serie KÜHLTURM GREEN KT-60, verspiegelt
IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (3,5 Zoll), Zum Austausch des Standards-Displays (2,4 Zoll). Für die Darstellung ab 2 bis zu 9 Kühlstellen mittels drei Platinen über ein Display bedienbar.
Innenglas, für Serie KÜHLTURM GREEN KT-60, für Wandaufstellung, verspiegelt
RAL-Pulverbeschichtung, für Serie KÜHLTURM GREEN KT-60