MORETTI Regenerationsofen LINK
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	493650001 

- Edelstahl-Ofenklappe mit Sicherheitsglas, nach unten abklappbar, durchgehender Edelstahlgriff
- Innenbeleuchtung (je Backkammer), stoßgeschützt eingebaut
- 2 x Regenerationskammer
- elektronische Steuerung
- Steuerung für Start / Stopp, Timer, Licht, Ober- / Unterhitze, Thermostat
- Reinigungssystem 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	585
Höhe (außen):	420

Tiefe bei geöffneter Tür:	706

Breite (innen):	410
Tiefe (innen):	410
Höhe (innen):	100 | 100 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	3,00 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / Zyklus:	1,50 kWh / Betriebsstunde 

VERKLEIDUNG
außen:	Front: gefalteter Edelstahl, Seitenpaneele: lackiertes Stahlblech 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	53
Nettogewicht (kg):	43 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar