Haubenspülmaschine H8 IWSG
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406504274 

- Einschub Höhe in mm: 440, geeignet für eine Korbmaße B x T: 500 x 500 mm
- regelbare Boilerheizung: Anschlusswert kann je nach Wasserzulauftemperatur um 3 kW reduziert werden, dreiseitiger Haubengriff
- frontseitig tiefgezogener Waschtank
- elektronische Steuerung
- Piktogrammsteuerung, ACTIVE-Kontrollsystem, HACCP-Kontrollfunktion, Eigendiagnose, RS 485 Schnittstelle
- mehrstufiges Filtersystem 
 
Hinweis:
Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/ 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	752
Tiefe (außen):	881
Höhe (außen):	1567

Breite (Korpus):	667
Tiefe (Korpus):	755
Höhe (Korpus):	1367

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	9,90 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, doppelwandig, Rückwand und Unterboden (geschlossen) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	129
Nettogewicht (kg):	117 

SONDERZUBEHÖR
Anschlussset inkl Salztabletten, 2 flexible Silikondruckschläuche (1,5 m) mit Edelstahlummantelung, 3/4" Metallanschluss, belastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, DN 10, inkl. Wasserzähler
Frontpaneel mit Steuerung vorn, anstatt Steuerung auf der Ecke, für doppelwandige Geräte
Messbesteck, für Gesamt- u. Karbonhärte<br />bestehend aus Titriergefäß mit 5- und 10-ml-Marke sowie 30-ml-Titrierlösung in zwei Tropfflaschen von jeweils 15 ml.
TE 15, Teilentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
TE 20, Teilentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
VE 15, Vollentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit vollentsalztem Wasser 0° dH (GSG)
VE 20, Vollentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit vollentsalztem Wasser 0° dH (GSG)
Zulaufschlauch, mit Edelstahlmantel 2100 mm lang, ausgelegt für Wasserdruck bis zu 10 bar<br />für alle Untertisch- und Haubenspülmaschinen
soft duomatik 2 mit Bypass
soft duomatik Jumbo mit Bypass, für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung
soft duomatik evoline mit Bypass, für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung
soft monomatik mit Bypass, für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung