Backwarentiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	740 mm
Tiefe:	680 mm
Höhe:	1800 mm

Innenmaße:
Breite:	610 mm
Tiefe:	475 mm
Höhe:	1460 mm

Temp.-Bereich:
bei 38 °C UT und 60 % RF:	-22 bis -18 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	105 g
Energieverbrauch:	0,99 kWh / 24h

Backwarentiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig 
Innenraum zur Aufnahme von EN-Blechen 600 x 400 mm 
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß 
innen aus Polystyrol 
robuster, tiefgezogener Innenbehälter 
LED-Innenbeleuchtung 
Volltür, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar 
Schloss, Stangengriff aus Edelstahl, wechselbare Magnetdichtung(en) 
elektronische Steuerung mit Digitalanzeige 
Energiesparisolierung, bis zu 70 mm 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
Rollbond Verdampfer 
serienmäßig mit 4 EN-Tragrosten 600 x 400 mm und 1 Bodenrost  
4 justierbare Stellfüße (+25 mm) aus Edelstahl

Hersteller:	NordCap
Typ:	BKT 460