Glastürkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	595 mm
Höhe:	1850 mm

Innenmaße:
Breite:	495 mm
Tiefe:	455 mm
Höhe:	1587 mm

Bruttoinhalt:	344 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+5 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	60 g
Anschlusswert:	250 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,6 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in schwarz 
innen Kunststoff in schwarz 
Glastür, Türanschlag wechselbar 
Schloss, Griffleiste 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
serienmäßig mit 6 Tragrosten, 5 große B x T in mm: 521 x 442, 1 kleines B x T in mm: 521 x 362, maximale Belastbarkeit je Rost: 40 kg 
2 Rollen hinten und 2 höhenverstellbare Füße vorn

Hinweis:
Einbaufähig oder auch als "Side by Side"-Einheit planbar, dabei ist ein Seitenabstand von 30 mm zwingend einzuhalten.

Hersteller:	NordCap
Typ:	MG 185

Sonderzubehör:
Rollengestell für M210 / MG 185