Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	595 mm
Höhe:	1850 mm

Innenmaße:
Breite:	518 mm
Tiefe:	422 mm
Höhe:	1587 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1180 mm
Bruttoinhalt:	350 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+5 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	50 g
Anschlusswert:	350 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,25 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen Korpus aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech in weiß, Türrahmen aus Aluminium 
innen aus Polystyrol 
robuster, tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig   
Rippen für Rosteinschub im Abstand von 60 mm 
Glastür, Türanschlag rechts, mittels Kit wechselbar (Sonderzubehör) 
Bügelgriff, Magnetdichtung(en), beschlagfreie Doppelverglasung 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
mechanische Steuerung, Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
serienmäßig mit 5 Tragrosten, B x T in mm: 490 x 422 und 1 Bodenrost, B x T in mm: 490 x 264, weiß rilsaniert

Hinweis:
Die Serie KU 407-G LED lässt sich ideal mit dem Tiefkühlschrank TKU 407-G LED kombinieren. 
Sie finden das Modell im Register 02.

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 407 G LED

Sonderzubehör:
Tragrost für KU 407 / KU 407-G, weiß rilsaniert
Wechselkit für Türanschlag, für KU 407-G LED / KU 407 2-G LED