Stopfer-Tiefkühlaggregat BEST-SFL 021-TK
Datenstand: 17.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4394040021 

- für Tiefkühlzellen
- LED-Zellenbeleuchtung, 5 Meter Kabel
- elektronische Ventilatoren (am Verflüssiger und am Verdampfer)
- elektronische Steuerung
- LED-Display, programmierbare Software, Smart Defrost, Leckdetektor, Bluetooth-Technologie, Steuerung und Kontrolle per App möglich, kapazitive Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, Sicherheitsdruckschalter (auf der Hochdruckseite)
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- hermetischer Kompressor mit thermischem Überlastungsschutz 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	930
Tiefe (außen):	1275
Höhe (außen):	441

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	1,23 kW | 400 V | 3 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-20 bis -15 °C bei 32 °C UT und 55 % RF 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	111 

SERIENZUBEHÖR
1 x Anschlusskabel zur Türrahmenheizung, Länge in mm: 2500
1 x Türkontaktschalter mit Anschlusskabel, Länge in mm: 2500