COOL-LINE Umluft-Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	775 mm
Tiefe:	716 mm
Höhe:	1900 mm

Bruttoinhalt:	600 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	0 bis +8 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	70 g
Anschlusswert:	128 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,75 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
außen CHR 1.4016
innen weiß
Volltür, Schloss, selbstschließend, Türanschlag rechts
Energiesparisolierung, bis zu 70 mm
elektronische Steuerung, Digitalanzeige
Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme, automatische Abtauung
serienmäßig mit 4 GN-Tragrosten 2/1, weiß rilsaniert, bis 20 kg belastbar, B x T in mm: 650 x 530 und 1 Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 502 x 200

Hersteller:	NordCap
Typ:	RCX 600 GL