Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	1441 mm
Tiefe:	835 mm
Höhe:	2050 mm

Innenmaße:
Breite:	2 x 560 mm
Tiefe:	707 mm
Höhe:	1544 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1480 mm
Bruttoinhalt:	1430 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-15 bis -22 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	145 g
Anschlusswert:	700 W / 230 V

Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 2/1 
außen Sichtseiten CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
tiefgezogener Innenbehälter mit abgerundeten Ecken 
sockelbaufähig 
hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer 
energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor 
2 selbstschließende Volltüren, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten 
Schloss, Griffleiste 
Crio-Smart-Steuerung, Digitalanzeige, HACCP Kontrolle 
Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 75 mm   
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis 
einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem (Rosteinschub-Abstand in mm: 44) und Luftleitbleche 
auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle 
serienmäßig mit 6 GN-Tragrosten 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 6 Paar Auflageschienen 
4 justierbare Stellfüße aus CNS, 130 mm (von 110 bis 165 mm regulierbar)

Serienzubehör:
6 Tragrost für Serie 702 / 1402, GN 2/1, grau rilsaniert
6 Paar CNS-Auflageschienen für Serie 702 / 1402

Hersteller:	NordCap
Typ:	TKU 1402 Comfort

Sonderzubehör:
Drahtkorb, GN 1/1-150, rilsaniert
Tragrost für Serie 702 und 1402, GN 2/1, CNS
Tragrost für Serie 702 / 1402, GN 2/1, grau rilsaniert
***Rollensatz (6 Stk.), Ø in mm: 50, davon 2 mit Feststeller
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33
Paar CNS-Auflageschienen für Serie 702 / 1402
Fleischabhängung
Pedaltüröffner Serie 1402