Getränketheke BERLIN 2 RECHTS
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4851081030011 

- Edelstahl-Sockel, Höhe in mm: 35
- 6 x CNS-Teleskopschublade mit Übervollauszug, gelochte Seitenwände, mit Magnetdichtung, leicht wechselbar, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm
- 3 x Kühlabteil
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Lamellenverdampfer, beschichtet 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie.  Auch als Gerät ohne Maschine (OM) auf Anfrage lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2140
Tiefe (außen):	680
Höhe (außen):	900

Tiefe bei geöffneter Tür:	1230

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,91
Energieverbrauch/ annum:	698
Energieeffizienzklasse:	A 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
 	2 °C
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl, bedienseitig CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	210
Nettogewicht (kg):	189 

SERIENZUBEHÖR
2 x Flaschentrennstab je Schublade 

SONDERZUBEHÖR
Anbau-Unterschrank Helsinki, für Spirituosen-Tiefkühlbox HELSINKI
Anbau-Unterschrank, für Eiswürfelbereiter oder Gläserspülmaschinen
Flaschentrennstab
Glastürenelement G1 DIN links, mit höhenverstellbarem Zwischenbord, Innenbeleuchtung, B x T in mm: 580 x 680
Glastürenelement G2 DIN rechts, mit höhenverstellbarem Zwischenbord, Innenbeleuchtung, B x T in mm: 580 x 680
Gläserdusche, bündig in Tropfmulde / Lochplatte integriert, inkl. 1 m Druckschlauch
Innenbeleuchtung im Türabteil, nur werkseitig möglich, keine Nachrüstung
Mischbatterie Hochdruck, 1 Becken
Mischbatterie Niederdruck, 1 Becken
SAD 2180-1 CNS, 1 Becken, wahlweise rechts oder links<BR>passend zu den Theken: Paris, Athen, Wien, Berlin
Schloss (1 Stk.) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut