Labor-Tiefkühltruhe EL 31 LT
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	412442231 

- für Forschung, Probenlagerung, Materialtests und Produktion
- Klappdeckel, geschäumt, Schloss (im Handgriff)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, akustische und optische Alarmfunktion, Kontrollsystem, Thermostat
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss 
 
Hinweis:
Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1300
Tiefe (außen):	729
Höhe (außen):	914

Breite (Korpus):	1300
Tiefe (Korpus):	650
Höhe (Korpus):	845

Breite (innen):	1100 | 900
Tiefe (innen):	450
Höhe (innen):	650 | 400 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	300
Nettoinhalt (l):	300 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	81
Anschlusswert (Elektro):	0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,5
Energieverbrauch/ annum:	555
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-45 bis -10 °C bei 30 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	71
Nettogewicht (kg):	67 

SERIENZUBEHÖR
3 x Korb, B x T x H in mm: 270 x 430 x 175 

SONDERZUBEHÖR
Korb für EL-XLE, EL-LT, PRO, LAB, B x T x H in mm: 270 x 430 x 175
Rollensatz (4 Stk), 2 davon mit Bremse
Rollensatz (4 Stk.), lose beigelegt, inkl. Montageplatten