Kühl- | Tiefkühlinsel ELBA BT/TN SG 1000
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454740950100 

- Rundum-Verglasung
- Glasschiebedeckel
- Stapelhöhe in mm: 320
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Heißgas) 
 
Hinweis:
Innen- und Außenlackierung sind in verschiedenen RAL-Farbtöne (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. Der Glasaufbaurahmen ist immer in RAL 9005 lackiert.  
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1108
Tiefe (außen):	1067
Höhe (außen):	950

Tiefe (innen):	785
Höhe (innen):	320 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	224 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	K: 2,57 / TK: 5,05
Energieverbrauch/ annum:	K: 945 / TK: 1846
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
 	-20 bis -18 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	RAL 9005 (Tiefschwarz) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	230 

SONDERZUBEHÖR
Bodengitter Kit, RAL 9005, B x T in mm: 1000 x 1005, für ELBA 1000
Bodengitter Kit, justierbar, RAL 9005, B x T in mm: 1000 x 1005, für ELBA 1000
Warentrenner, Plexiglas, T in mm: 1067, für Serie ELBA
Warentrenner, dreieckig, plastifiziert, T in mm: 740, für Serie ELBA