Geschirrspülmaschine

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	620 mm
Höhe:	820 mm

Anschlusswert:	5,35 kW / 

Geschirrspülmaschine, einwandig, Tür doppelwandig 
Innen- und Außenverkleidung, Innenwanne und Waschtank aus CNS 1.4301, Rückwand aus  verzinktem Stahlblech, Spülarme und Düsen aus Polypropylen 
benutzerfreundliche elektronische Bedienblende mit Temperaturanzeige 
Softstartsystem für optimalen Schutz empfindlicher Teile wie Glas und Porzellan 
vollautomatisches Selbstreinigungsprogramm 
Druckboiler 
Spültemperatur 55 bis 65 °C 
Nachspültemperatur 80 bis 90 °C 
Kalt- oder Warmwasseranschluss und 3-facher Thermostatschutz 
alle Service- und Wartungskomponenten sind ohne Geräteausbau von vorne erreichbar 
maximaler Korbeinschub H in mm: 330 
serienmäßig mit 1 Besteckkorb aus Kunststoff, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150 und
1 Tellerkorb aus Kunststoff, gelb, für 18 Teller (Ø in mm: 240) oder 27 Untertassen (Ø in mm: 150),
B x T x H in mm: 500 x 500 x 105

Installationshinweis
Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service
Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen. 
Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner.

Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter 
https://www.nordcap.de/service/zusatzservice/einwaschservice-inbetriebnahme-spueltechnik/

Serienzubehör:
1 Korb (Kunststoff, gelb) für flache Teller / Untertassen

Hersteller:	NordCap
Typ:	LS 5 DD

Sonderzubehör:
Nachrüstkit Ablaufpumpe, für Serie LS 5 und Serie LS 6
Nachrüstkit Klarspülmittelsensor, für Untertisch- und Haubenspülmaschinen, B x T x H in mm: 100 x 750 x 100
Nachrüstkit Spülmittelsensor, für Untertisch- und Haubenspülmaschinen, B x T x H in mm: 100 x 750 x 100
Untergestell für LS5 und LS6, mit 2 Korbeinschüben, B x T x H in mm: 595 x 540 x 450
Anschlußset
TE 15 - Teilentsalzung
TE 20 - Teilentsalzung
Einwaschservice für Untertisch-Geschirrspülmaschinen
VE 15 - Vollentsalzung
VE 20 - Vollentsalzung

soft monomatik mit Bypass (ab 01/2016)
soft duomatik evoline mit Bypass (ab 01/2016)
soft duomatik jumbo mit Bypass (ab 01/2016)
***UO small Tank
Edelstahl-Tanksieb für LS 5
Optionale Rückseite für LS5 DD, CNS 1.4301