Heizplatte HP-GN 2/1
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484530081 

- für GN 1/1
- umlaufender Einhängerand
- Heizplatte (unter Ausstellfläche)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige 
 
Hinweis:
Bei Nutzung in Kombination mit einem Hustenschutz wird die Serie WB HS E-40 mit spezifischen Abmessungen benötigt. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	120

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	55 bis 75 °C 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	40