Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	640 mm
Höhe:	1840 mm

Innenmaße:
Breite:	470 mm
Tiefe:	440 mm
Höhe:	1555 mm

Bruttoinhalt:	372 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	80 g
Anschlusswert:	295 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,6 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
Glastür, Bügelgriff, Türanschlag rechts
Schloss, Magnetdichtung(en)
vertikal angeordnete LED-Beleuchtung am Türrahmen
Energiesparisolierung, 40 mm
mechanische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur, Thermostat innen, Außenthermometer und Betriebsanzeige
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
24 Rippen im Abstand von jeweils 48 mm für den individuellen Rosteinschub
serienmäßig mit 4 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 499 x 360, bis zu 55 kg belastbar
2 justierbare Stellfüße vorn und 2 feststehende Rollen (35 mm) hinten

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 385 G

Sonderzubehör:
Tragrost für KU 385 G, weiß rilsaniert
***Scannerschiene für KU 380-G