Glastürkühlschrank M 65
Datenstand: 28.02.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	477850065 

- zur Kühlung und Präsentation von Getränken und Lebensmitteln
- 1 x Glas-Drehtür, Schloss (in der Frontblende unten), Aluminium-Griffleiste, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenbeleuchtung (oben und seitlich vertikal in der Tür)
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe
- Thermostat 
 
Hinweis:
Bei Unterbau oder Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen. Beim Einsatz als "Side-by-Side"-Einheit muss bauseitig ein Seiten- und Zwischenabstand von jeweils 10 mm eingehalten werden. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	432
Tiefe (außen):	515
Höhe (außen):	675

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	60
Nettoinhalt (l):	55 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	30 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,53
Energieverbrauch/ annum:	193
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 7 °C 
Klimaklasse:	CC2 (+32,2 °C UT und 65% RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	65 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, schwarz, Aluminium-Dekorelemente 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	29
Nettogewicht (kg):	26