Tiefkühltisch, unterbaufähig TKE 3-65-3T MFR
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	485256085 

- für GN 1/1
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 3 x Volltür, selbstschließend, nicht überstehend, Offenstellung bei 95°, Rahmenheizung, CNS-Griffleiste
- abgerundete Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung (Ablauf- und Rinnenheizung), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Maschinenfach rechts
- Cu-Cu-Verdampfer, beschichtet 
 
Hinweis:
Auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 1 x 1/1 bestückbar. Auch mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) oder als zentralgekühltes Modell für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1900
Tiefe (außen):	660
Höhe (außen):	650

Breite (Korpus):	1900
Tiefe (Korpus):	660
Höhe (Korpus):	650

Tiefe bei geöffneter Tür:	1080

Höhe (innen):	510 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	313 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,88
Energieverbrauch/ annum:	1416
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-22 bis -18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	204
Nettogewicht (kg):	184 

SERIENZUBEHÖR
1 x GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil
3 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplatte für TKE-3, B x T x H in mm: 1900 x 700 x 40
Arbeitsplatte für TKE-3, B x T x H in mm: 1900 x 700 x 50
Auflagegestell GN-Tische, kippsicher, CNS
GN-Zwischenrost 1/1, CNS, höhenverstellbar, gelocht
Schloss (1 Stk.) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut
Sockel von 15 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben
Vollauszüge 2 x 1/2, anstatt 1 x Tür, Nutzhöhe in mm: 190 / 170
elektrische Tauwasserverdunsterschale 450 Watt