Konvektionsofen Midi 18
Datenstand: 14.03.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	533100018 

- für GN 2/3, Einschub quer
- zum Regenerieren von gekühlten und tiefgekühlten Speisen sowie zum Backen
- stapelbar (siehe Sonderzubehör)
- Kippsicherung zur sicheren Aufstellung
- Airflow Luftverteilungssystem für den Innenraum
- 1 x Volltür, Edelstahl-Griffleiste, durchgehend, Türanschlag rechts, nicht wechselbar, hygienische Dichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Ein- / Aus- / Öffnungsschalter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, dicht verschweißt, in Hygieneausführung
- mechanische Steuerung (in der Frontblende)
- Drehknopfbedienung, Zeit- und Temperaturregelung, akustisches Signal am Ende des Zyklus
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Zugang zu Komponenten wartungsfreundlich 
 
Hinweis:
Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand von 50 mm zu den Seiten und von 100 mm oberhalb einzuplanen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	680
Tiefe (außen):	511
Höhe (außen):	755

Tiefe bei geöffneter Tür:	1047

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Anschlussart:	steckerfertig
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	3,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	45 

SONDERZUBEHÖR
Kondensations- / Dunstabzugshaube, für Modelle Midi 18 / 22, 0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz, B x T x H in mm: 686 x 576 x 266
Stapelkit, für Modell Midi 18, kombinierbar mit Midi 18 (oben)
Stapelkitsatz, für Kondensations- / Dunstabzugshaube, für Modelle Midi 18 / 22
Untergestell, für Modell Midi 18, geschlossen, mit zwei Türen
Untergestell, für Modell Midi 18, offen, B x T x H in mm: 682 x 554 x 780