COOL-LINE-Eiswürfelbereiter

Außenmaße:
Breite:	334 mm
Tiefe:	457 mm
Höhe:	552 mm

Höhe mit Füßen:	554 mm
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	85 g
Anschlusswert:	250 W / 230 V
Energieverbrauch:	4,9 kWh / 24h

Eiswürfelbereiter mit Positiv-Sprühsystem und integriertem Vorratsbehälter
außen Edelstahl 1.4509
innen Innenbehälter aus Polyethylen mit patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung, in einem Stück tiefgezogen
Hohlwürfelgröße B x T x H in mm ca: 35 x 29 x 36
vollautomatische Produktionssteuerung
integriertes Reinigungssystem
abgerundeter Kantenschutz
Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch mit patentierter AGION Antibacteria-Beschichtung
wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
Kondensatorlüfter
doppeltes Abtausystem
Hinweis:

alle wasserführenden Komponenten sind für Service- und Reinigungszwecke leicht erreichbar.

Hersteller:	NordCap
Typ:	SDH 18 L

Sonderzubehör:
Fresh Mini