Kühltisch

Außenmaße:
Breite:	1661 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:
Breite:	1252 mm
Tiefe:	560 mm
Höhe:	550 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1110 mm
Bruttoinhalt:	440 l

Temp.-Bereich:
:	-2 bis +10 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert:	30 W / 230 V

zentralgekühlter Kühltisch mit Umluftkühlung zum Anschluss an eine externe Kälteanlage, Korpushöhe in mm: 700 
außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Rückwand verzinkt 
innen CNS 1.4301 
Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
Grundausstattung ohne Arbeitsplatte für bauseitige Integration 
CNS-Griffleisten, Offenstellung der Türen bei 95°, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen, ohne Werkzeug leicht wechselbar 
Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 90 mm 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, Touch-Pad, 3 Stufen Feuchtigkeitssteuerung 
automatische Abtauung "IQ-Defrost" passt die Abtauphasen an die jeweilige Situation an 
intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert 
freiliegender Verdampfer 
sockelfähig 
Innenraum fugenfrei mit abgerundeten Ecken 
innen unter der Decke angebrachte Luftleitbleche, um jedes Kühlabteil optimal mit gleichmäßigem Luftstrom zu versorgen 
höhenverstellbare CNS-Stellfüße (145 mm / 210 mm)

Hinweis:
Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der rechten Seite erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, optional Tauwasserschale mit elektrischer Tauwasserverdunstung.

Die Position für eine optimale Bohrung des Reinigungsablaufes ist am Geräteboden durch eine tiefgezogene Markierung erkennbar.

Hersteller:	NordCap
Typ:	CRIO HPO 3-7051

Sonderzubehör:
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)
Set aus 1 Tragrost, gau rilsaniert und 1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)
Arbeitplatte Standard für 3-türige zentralgekühlte Kühltische CRIO Line
Arbeitplatte mit Aufkantung für 3-türige zentralgekühlte Kühltische CRIO Line
Schubladenset 2 x 1/2, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150, Nutzhöhe in mm: jeweils 190
Schubladenset 3 x 1/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65, Nutzhöhe in mm: jeweils 85
1/3 + 2/3 Schubladenset, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700 (CLM 700 und CRIO 700)