Einbau-Tiefkühlwanne, statisch

Außenmaße:
Breite:	830 mm
Tiefe:	620 mm
Höhe:	540 mm

Innenmaße:
Breite:	710 mm
Tiefe:	500 mm
Höhe:	320 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-14 bis -18 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert:	12 W / 230 V

zentralgekühlte Einbau-Tiefkühlwanne mit statischer Kühlung, zum Einhängen mit einem 20 mm breiten Einhängerand 
außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen 
innen CNS 1.4301 
Korpushöhe: 540 mm 
Schiebedeckel druckgeschäumt mit Kunststoffgleitschienen (TKW 67 mit Klappdeckel) 
Isolierung, 40 mm 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige, für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung), inkl. Drehzahlregler (über das Display regelbar), zusätzliche Schalter für Beleuchtung optional möglich 
manuelle Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 22, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung 
dicht verschweißte Innenkanten 
mit Expansionsventil R404a, Leitungen nach unten herausgeführt 
4-seitige Kontaktberohrung

Hinweis:
geeignet für die Aufnahme von Eisschalen verschiedener Größe lt. Belegungsplan bitte geben Sie bei Bestellung die Bestückungswünsche auf, Planungshinweis: ein dauerhafter Betrieb mit geöffnetem oder abgenommenem Deckel ist nicht möglich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	EIS-TKW 83-Z

Sonderzubehör:
*Tauwasserschale, für ca. 12 l
*CNS-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 400 W, mit Schwimmer
*Edelstahl-Eisschale 9,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 180
Aufpreis für Schiebedeckel mit Isolierglaseinsatz