Pizzakühltisch-Aufsatz

Außenmaße:
Breite:	1980 mm
Tiefe:	384 mm
Höhe:	387 mm

Innenmaße:
Breite:	1495 mm
Tiefe:	303 mm
Höhe:	171 mm

Bruttoinhalt:	73 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	90 g
Anschlusswert:	135 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,58 kWh / 24h

steckerfertiger Pizzatischaufsatz mit statischer Kühlung 
außen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 
innen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 
Innenraum zur Aufnahme von GN-Behältern 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 bis 150 mm Höhe geeignet 
3-seitig geschlossener Glasaufsatz als bedien- und kundenseitigem Schutz der Lebensmittel 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
automatische Abtauung

Hersteller:	NordCap
Typ:	A 1980-1/1

Sonderzubehör:
GN 1/1 - 100
*GN-Behälter 1/1 - 150, CNS
*GN-Behälter 1/1 - Deckel, transparent, Polycarbonat
GN 2/3 - 100
GN 2/3 - 150
GN 2/3 - Deckel CNS
GN 1/2 - 100
*GN-Behälter 1/2 - 150, CNS
*GN-Behälter 1/2 - Deckel, transparent, Polycarbonat
GN 1/3 - 100
GN 1/3 - 150
GN 1/3 - Deckel transparent, Polycarbonat