Weintemperierschrank W 38 COMPACT
Datenstand: 09.01.2025 - 23:12 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	477800038 

- für Weinkühlung / Weinlagerung
- bedingt einbaufähig (durch Frontbe- und -entlüftung)
- 5 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, pro Abteil, Abstand in mm: 90
- Lüfter (Frischluftzufuhr)
- 2 x Glastür, Isolierglas, Aluminium-Rahmen-Elemente an den Seiten, UV-Schutzglas, Aluminium-Griffleiste, Türanschlag links / rechts
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Aktivkohle-Luftfilter, austauschbar 
 
Hinweis:
Bei Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Be- und Entlüftung über und neben dem Gerät zu sorgen. Der Temperaturunterschied zwischen den Abteilen darf aus technischen Gründen maximal 8 °C betragen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	595
Tiefe (außen):	608
Höhe (außen):	890

Breite (innen):	227 | 227
Tiefe (innen):	430
Höhe (innen):	540 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	119 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	45
Anschlusswert (Elektro):	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,39
Energieverbrauch/ annum:	142
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	linkes Abteil: 5 bis 18 °C
 	rechtes Abteil: 5 bis 18 °C
Klimaklasse:	SN-ST (+10 bis +38 °C) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, schwarz, Aluminium-Dekorelemente 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	53
Nettogewicht (kg):	48 

SERIENZUBEHÖR
1 x Halb-Tragrost, mit Holzfront, schwarz rilsaniert, je Türabteil
4 x Füße, justierbar
5 x Voll-Tragrost, mit Holzfront, schwarz rilsaniert, je Türabteil 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost mit Holzfront, für W 38