COOL-LINE Umluft-Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	648 mm
Höhe:	1876 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1200 mm
Bruttoinhalt:	400 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	0 bis +8 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	60 g
Anschlusswert:	105 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,41 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen: weiß plastifiziertes Stahlblech 
innen: weißer Kunststoff  
tiefgezogener Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff, ohne Schmutzfugen 
1 selbstschließende Volltür, mit Aluminiumrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar 
Schloss, Griffmulde, mit werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung 
PUR-Hartschaumisolierung, bis zu 70 mm 
elektronische Steuerung 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
serienmäßig mit 4 Tragrosten, B x T in mm: 486 x 410 
und 1 Bodenrost, B x T in mm: 450 x 210, jeweils bis 30 kg belastbar 
2 justierbare Stellfüße vorne und 2 Rollen hinten

Hersteller:	NordCap
Typ:	RC 400 GL

Sonderzubehör:
*Tragrost RC / RCX 400 GL