Wandkühlregal MISTRAL-T 950 3124 BT
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4547079504250 

- zur Tiefkühlung und Präsentation von verpackter Tiefkühlkost
- anbaufähig, kanalisierbar
- Grundausstattung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- AC-Lüfter
- 4 x Drehtüren, Thermoglas, selbstschließend, Rahmenheizung, Kunststoffrahmen, RAL 9005 (Tiefschwarz), ergonomischer Griff (je Tür), transparent
- 8 x LED-Türbeleuchtung (innen, vertikal)
- Bautiefe in mm: 950, Fronthöhe in mm: 320
- Grundausstattung ohne Steuerung (Sonderzubehör)
- bauseitiger Wasserablauf, Ø in mm: 40
- automatische Abtauung (Kompressorstop)
- Verdampfer, Kältleitungen: Ø 10/22 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen in mm: 60 einzuplanen. Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	3124
Tiefe (außen):	950
Höhe (außen):	2090

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	1,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-18 bis -20 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech / Kunststoff, Epoxidpulver-Beschichtung, RAL 9005 (Tiefschwarz) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
5 x Regalboden, je Modul
Preisschiene, je Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
Dixell-Steuerung XR50CX Syncro, abweichende Kühlstellenregler auf Anfrage möglich
EC-Lüfter, für MISTRAL 2500
Kanalisierung-Kit, für Serie MISTRAL BT
LED-Beleuchtung, für MISTRAL 2500, Farbton: Rosa, für 5 x Etage
LED-Beleuchtung, für MISTRAL 2500, Farbton: Warmweiß, 3000 K, für 5 x Etage
Seitenteil (1), Panoramascheibe, für Serie MISTRAL BT, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 50
Seitenteil (1), geschlossen, für Serie MISTRAL BT, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 50
Seitenteil (1), innen verspiegelt, für Serie MISTRAL BT, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 50
Stoßleiste, für MISTRAL BT 3124, PVC im Edelstahl-Look, frontseitig, eckig
Warenstopper, Plexiglas, für 1 x Etage, B x H in mm: 1250 x 50, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warentrenner für Bodenwanne, für Serie MISTRAL BT, H in mm: 165
Warentrenner, Plexiglas, H in mm: 200
Warentrenner, für Serie MISTRAL BT, H in mm: 165
Zwischenseitenteil, geschlossen, für Serie MISTRAL BT, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 30, zum Verbinden mehrerer Modelle