Speiseeisvitrine MILLENNIUM 2.0 GE 120 H135
Datenstand: 30.08.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	453MIL0191205 

- Sicherheitsglas-Kippscheibe (kundenseitig), Glasaufbau, eckig
- LED-Warenausleuchtung (unter der Zahlplatte), 5700 K (Kaltweiß)
- Innenwanne 15° kundenseitig angeschrägt
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Zyklusinversion), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Frontscheibe zur Reinigung nach vorn kippbar 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. MILLENNIUM 2.0 GE 120 H135 ist auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit der "Dual-Temperature"-Funktion erhältlich (Kühl- oder Tiefkühlbereich umschaltbar für Speiseis oder Kuchen in der Präsentationsauslage). Bis zu zwei Glaszwischenetagen für die Präsentation von Kuchen können gegen Aufpreis nachgerüstet werden. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1166
Tiefe (außen):	1054
Höhe (außen):	1356

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	630
Nettoinhalt (l):	118 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	148
Anschlusswert (Elektro):	1,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	7239
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9003 (Signalweiß) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	261
Nettogewicht (kg):	200 

SERIENZUBEHÖR
1 x Frontpaneel, weiß
1 x Nachtrollo, bedienseitig
2 x Seitenpaneel, weiß
4 x Füße, justierbar
4 x Lenkrollen, 2 davon bedienseitig mit Bremse 

SONDERZUBEHÖR
Anbauportionierspüle mit Wasserhahn, für Serie MILLENNIUM
Eisschale 5,0 l flach, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80
Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
Frontpaneel-, Seitenblende- und Gitter-Lackierung in RAL-Farbtönen, für MILLENNIUM 2.0 120
Glaszwischenetage, ohne Beleuchtung , für MILLENNIUM 2.0 120 H135
Halterung, Edelstahl, für Portionierspülen Typ 54 und 5416, für die Serien MILLENNIUM 2.0 / MILLENNIUM GELATO
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten
Portionierspüle Typ 54, Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf
Portionierspüle Typ 5416, Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf
Stieleis-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für PANAVISION, B x T x H in mm: 250 x 360 x 43