Glastürkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	572 mm
Höhe:	820 mm

Innenmaße:
Breite:	497 mm
Tiefe:	490 mm
Höhe:	650 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1145 mm

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+5 °C
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert:	100 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,21 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen schwarz lackiertes Stahlblech, Aluminium-Türrahmen 
innen schwarz 
einbaufähig 
Glastür, Türanschlag wechselbar 
robuste Aluminium-Griffleiste
energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar 
elektronische Steuerung, im Innenraum, Digitalanzeige, stufenlos einstellbare Temperatur 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
serienmäßig mit 2 Tragrosten, schwarz rilsaniert, bis zu 36 kg belastbar 
gesamt 6 Einschubmöglichkeiten, Abstand je ca. 90 mm 
4 justierbare Stellfüße

Hinweis:
Bei Unterbau oder Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

Hersteller:	NordCap
Typ:	M 95