COOL-LINE-Eiswürfelbereiter

Außenmaße:
Breite:	334 mm
Tiefe:	457 mm
Höhe:	597 mm

Höhe mit Füßen:	599 mm
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	75 g
Anschlusswert:	250 W / 230 V
Energieverbrauch:	5 kWh / 24h

Eiswürfelbereiter mit Positiv-Sprühsystem und integriertem Vorratsbehälter 
luftgekühlt 
Hohlwürfelgröße ca. 35 x 29 x 36 mm 
außen: Edelstahl DIN 1.4509 
innen: Innenbehälter aus Polyäthylen mit patentierter AGION Antibacteria-Beschichtung, in einem Stück tiefgezogen 
vollautomatische Produktionssteuerung 
integriertes Reinigungssystem 
abgerundeter Kantenschutz 
Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch mit patentierter AGION Antibacteria-Beschichtung 
wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen 
Kondensatorlüfter 
doppeltes Abtausystem

Hinweis:
alle wasserführenden Komponenten sind für Service- und Reinigungszwecke leicht erreichbar.

Hersteller:	NordCap
Typ:	SDH 24 L

Sonderzubehör:
Fresh Mini