Unterbaukühltisch UKT 4ZG
Datenstand: 08.08.2024 - 19:40 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46711113003-0-N-0 

- für GN 1/1
- Frontbelüftung
- , Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 4 x CNS-Vollschublade mit Teleskopzug, Höhe der GN-Behälter in mm: max. 200, Nutzhöhe in mm: 405
- abgerundete Ecken, abgerundete Kanten
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Verdampfer im Leerraum hinter den Türpfosten 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2000
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	660

Breite (Korpus):	2000
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	550

Breite (innen):	1650
Tiefe (innen):	575
Höhe (innen):	410 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	389
Nettoinhalt (l):	260 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	120
Anschlusswert (Elektro):	0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,41
Energieverbrauch/ annum:	880
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	81 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	193
Nettogewicht (kg):	128 

SERIENZUBEHÖR
6 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 140 bis 210