Bain-Marie SOUL-RED 3/1
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	434800011 

- für GN 1/1-200
- Kompaktgerät, Einbau in vorhandene Arbeitsplatte
- Heizkörper (unter Wannenboden), Wanne indirekt beheizt
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, lose anhängend mit Einbaugehäuse (Einbaumaße B x H in mm: 366 x 90), Leitungslänge ca. 1,2 Meter
- automatische Wasserbefüllung, Alarm bei niedrigem Wasserstand, Wasserabfluss durch Überlaufschlauch 
 
Hinweis:
Bei Einzelbestellung eines passenden Hustenschutzes entsteht ein Montageaufwand. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1169
Tiefe (außen):	650
Höhe (außen):	290

Breite (Korpus):	1169
Tiefe (Korpus):	650
Höhe (Korpus):	290

Breite (innen):	985
Tiefe (innen):	510
Höhe (innen):	210 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,00 + 0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	60 bis 99 °C 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Wannenrand 70 mm abgekantet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	50
Nettogewicht (kg):	38 

SERIENZUBEHÖR
2 x Längssteg, B in mm: 325 

SONDERZUBEHÖR
Hustenschutz, für SOUL RED 3/1, 2 Halogen Lampen, 400 Watt, B x T x H in mm: 1169 x 540 x 437 (ACHTUNG: bei Einzelbestellung des Hustenschutzes entsteht ein Montageaufwand!)
Untergestell, verchromt, für SOUL RED 3/1, mit 4 Rollen, 2 davon feststellbar