Kühltisch, 3 Abteile

Außenmaße:
Breite:	1695 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	800 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1110 mm
Bruttoinhalt:	415 l

Temp.-Bereich:
:	-2 bis 10 °C
rel. Luftfeuchte:	40 bis 85 %
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	65 g
Anschlusswert:	220 W / 230 V

steckerfertiger Kühltisch mit Umluftkühlung, Korpushöhe in mm: 650 
außen CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
Grundausstattung ohne Arbeitsplatte für bauseitige Integration 
Front Be- und Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit, keine Belüftungsabstände hinten oder an den Seiten benötigt 
CNS-Griffleisten, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen, ohne Werkzeug leicht wechselbar 
Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 90 mm 
elektronische Steuerung 
automatische Abtauung "IQ-Defrost" passt die Abtauphasen an die jeweilige Situation an 
automatische Tauwasserverdunstung mittels Heißgas 
intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert 
eingeschäumter Verdampfer 
sockelfähig 
Innenraum fugenfrei mit abgerundeten Ecken 
Maschine zur einfachen Wartung und Reinigung komplett herausziehbar 
höhenverstellbare CNS-Stellfüße (145 mm / 210 mm)

Hinweis:
Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt.

Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der rechten Seite erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Hersteller:	NordCap
Typ:	CLM 650 3-7051

Sonderzubehör:
Arbeitplatte Standard für 3-türige steckerfertige Kühltische 650 + 700
Arbeitplatte mit Aufkantung für 3-türige steckerfertige Kühltische 650 + 700
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)
Set aus 1 Tragrost, gau rilsaniert und 1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)
***Türschloss-Kit für CL 650-3 (1x pro Abteil benötigt) (ab 04.09.2019)
Satz Laufrollen (4 Stück), H in mm: 150, für CL 650 + 700 2 und 3 Abteile
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33
Schubladenset 2 x 1/2, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 650, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150, Nutzhöhe in mm: jeweils 165
Schubladenset 3 x 1/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 650, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65, Nutzhöhe in mm: jeweils 68
Schubladenset 1/3 + 2/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 650