Flockeneisbereiter SPH 605 L
Datenstand: 17.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41360502901 

- zur Flocken- | Brucheis-Produktion
- Aufsatzgerät für separaten Vorratsbehälter
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- vollautomatische Produktionssteuerung, Edelstahl-Schneckenzylinder
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig
- Spezialverdampfer, zylindrisch 
 
Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Die täglich produzierte Eismenge kann je nach Wasserzulauftemperatur variieren. Bauseitig sind 1 x Wasser-Zulauf und 1 + 1 x Wasser-Ablauf erforderlich.  Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	538
Tiefe (außen):	663
Höhe (außen):	790

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	1,39 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	30,40 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	 Gerätebetrieb bis 43°C UT (Produktionsmenge kann je nach UT variieren) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	92
Nettogewicht (kg):	94 

SERIENZUBEHÖR
1 x Ablaufschlauch
1 x Anschlussschlauch
1 x Eisschaufel 

SONDERZUBEHÖR
Fresh Spezial, Teilentsalzung bis 13.400 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
R 100 (129 kg), inkl. Abdeckungskit CBT22EFCD
R 130 (168 kg), inkl. Abdeckungskit CBT22EFCD
R 150 (181 kg), inkl. Abdeckungskit CBT30EFSD
R 190 (243 kg), inkl. Abdeckungskit CBT30EFSD
R 250 (252 kg), inkl. Abdeckungskit CBT42EFSD
R 300 (406 kg), inkl. Abdeckungskit CBT48FMCD