Niedertemperaturgarer CSD 313 E
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437010313 

- für GN 1/1-150, Einschub quer
- zum Warmhalten und kontrollierten Garen von Speisen bei niedrigen Temperaturen
- einbaufähig
- einstellbare Entlüftungsventile (an der Vorderseite)
- 3 x GN-Schublade 1/1, getrennte Temperaturregelung je Schublade, Magnetverschluss, ergonomische Griffmulde, hitze- und alterungsbeständige Dichtung, Nutzhöhe in mm: 150, je Schublade
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- 3 x elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Zeit-, Temperatur- und Kerntemperaturfühlerregelung, Warmhaltefunktion, manuelle Tastensperre
- statisches Beheizungssystem für gesamten Garraum, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Mindestabstand zur rückwärtigen Wand in mm: 50. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	705
Tiefe (außen):	680
Höhe (außen):	835

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	2,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	110
Nettogewicht (kg):	100 

SERIENZUBEHÖR
1 x Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, je Abteil
1 x Kerntemperaturfühler
4 x Stellfüße 

SONDERZUBEHÖR
Rollensatz (4 Rollen), für HSW und CSD 212 / 313