Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 234-114-TK mit Bodenbelüftungsbalken
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710703019-B 

- für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen
- zerlegte Anlieferung, Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
- 1 x Volltür, gewölbt, Rahmenheizung, Zylinderschloss, integrierte Innen-Notöffnung, selbsthebendes Türscharnier, Offenstellung bei 100°, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910
- Grundausstattung ohne Tiefkühlaggregat, optional kombinierbar mit einem entsprechend dimensionierten Split- oder Stopferaggregat
- Hygienischer Edelstahlboden mit rutschfester PVC-Beschichtung, 135°-Ecken, Belastbarkeit 1000 kg/m², Punktbelastung 20 kg/cm², PU-Isolierung (ODP/GWP-frei), Dichte 43 kg/m³ 
 
Hinweis:
Der Boden ist nicht für den Rollwagenverkehr ausgelegt. Nicht für Außenaufstellung geeignet! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2340
Tiefe (außen):	1140
Höhe (außen):	2150

Breite (innen):	2100
Tiefe (innen):	900
Höhe (innen):	1950 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	366 

SONDERZUBEHÖR
Druckausgleichsventil, (nur notwendig bei Lieferung ohne Maschine, Montageaufwand erforderlich)
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700
Regalsystem Z 230-110 / 234-114, 2 x Regalelement, mit je 4 x Regalboden, B x T x H in mm: 1075 l 850 x 375 x 1850