Wandkühlregal ENCORE 2500 M1
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4896900208250022 

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren, Lebensmitteln und Molkereiprodukten
- anbaufähig, kanalisierbar
- Grundausstattung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- AC-Lüfter
- 4 x Drehtüren, Thermoglas, selbstschließend, Kunststoffrahmen, RAL 9005 (Tiefschwarz), Griffleiste (pro Tür)
- LED-Innenbeleuchtung (in der Kopfblende), 4000 K
- Bautiefe in mm: 920, Fronthöhe in mm: 270, Installationsschacht unter der Wanne, 15 cm zwischen Wanne und Bodenfläche
- Grundausstattung ohne Steuerung (Sonderzubehör)
- Schalttafel mit Klemmleiste (optional "Easy Touch"-Steuerung gegen Aufpreis möglich)
- bauseitiger Wasserablauf, Ø in mm: 40
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Verdampfer, Kältleitungen: Ø 12/22 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Auch in einer Bautiefe 720 oder 1080 mm und in einer Höhe von 2180 mm auf Anfrage lieferbar. Auch mit abweichendem Expansionsventil (werksseitig, gegen Aufpreis) auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2500
Tiefe (außen):	920
Höhe (außen):	2080

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,27 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	3000
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech / Kunststoff, Epoxidpulver-Beschichtung, RAL 9005 (Tiefschwarz) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	530 

SONDERZUBEHÖR
Auslagebereich, Edelstahl für ENCORE 2500, Modellreihe 900 H208
Elektrische Abtauung, für ENCORE 2500
Innenwanne, Edelstahl für ENCORE 2500, Modellreihe 900 H208, (Wannenboden, Verdampfer Abdeckung, Lüfterkasten und Innen-Seitenteile)
Kanalisierungskit, für Serie ENCORE
Panorama-Seitenteil (1), Thermoverglasung, B: +30 mm, für Serie ENCORE 900 H208 M1
Preisschiene und Plexiglas-Warenstopper, für ENCORE 2500, für 5 Etagen
Steuerung "EASY TOUCH CONTROL", für Serie ENCORE, für zentralgekühlte Modelle
Stoßleiste (1), seitlich, Edelstahl, für Serie ENCORE
Stoßleiste, frontseitig, Edelstahl, für ENCORE 2500
geschlossenes Seitenteil (1), B: +40 mm, für Serie ENCORE 900 H208 M1, wahlweise in Farbe: D91 (Platinum Gray) oder D97 (Black)
geschlossenes Seitenteil (1), mit Spiegel, B: +40 mm, für Serie ENCORE 900 H208 M1, wahlweise in Farbe: D91 (Platinum Gray) oder D97 (Black)