Tiefkühltisch TKZ 3-70-3T, IFL
Datenstand: 08.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48531000908 

- für GN 1/1
- zur Tiefkühlung und Lagerung von verpackter Tiefkühlkost
- einbaufähig
- Kälte- und Tauwasserleitung, geschützt in der Rückwand geführt
- energiesparende 24 Volt-Lüfter, geschützt im abnehmbaren CNS-Lüftergehäuse, Lüftergeschwindigkeit regelbar
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 3 x Volltür, CNS, frontbündige Tür- und Ladenblätter, selbstschließend, Scharnier für Türoffenstellung (60°, 90°, 120°, 180°), Rahmenheizung, CNS-Griffleiste, Türanschlag links | rechts | rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Nutzhöhe der Türen in mm: 290
- Variationskorpus zur individuellen Kombination von GN 1/1, GN 2/1 und Einbauelementen in verschiedenen Größen (½, ?), nachträglich und ohne großen Aufwand zu wechseln, gesteckte Ladenquerstangen und Ladenführungen (bei Schubladen) sind werkzeuglos zu demontieren
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, Bodenwanne, abgesetzt, Kondensatorfilter für die Reinigung abnehmbar, maschinengeeignet
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung (mittels Heizbügel), bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder elektrische Tauwassverdunstungsschale als Sonderausstattung)
- Installationsfach links, B in mm: 200, Kondensatwanne zur Reinigung herausnehmbar, spülmaschinentauglich, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- Verdampfer, mit Umluft, geschützt in CNS-Gehäuse angeordnet, 45° schwenkbar, mit spezieller Duplex- Beschichtung,  höchster Korrosionsschutz im Salzspühtest nach DIN EN ISO 9227 
 
Hinweis:
Optional stehen weitere Verdampferausführungen für CO? und Sole zur Verfügung. Pulverbeschichtung in allen RAL-Farbtönen und verschiedene Dekorvarianten wie hochglänzend, mattiert, Feinstruktur, aufgedoppelt oder mit Dekorrahmen erhalten Sie auf Anfrage. Materialgüte 1.4404 V4A (für z.B. Schwimmbäder, Fisch) auf Anfrage möglich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1700
Tiefe (außen):	660
Höhe (außen):	700

Breite (Korpus):	1700
Tiefe (Korpus):	660
Höhe (Korpus):	700

Tiefe bei geöffneter Tür:	1130

Breite (innen):	325 | 325 | 325
Tiefe (innen):	530
Höhe (innen):	295 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	1,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-15 bis -22 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten gebürstet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplatte, CNS, p. lfd. Meter, H in mm: 40, Aufkantung in mm: 50 möglich, bei Bestellung angeben
Ausgleichsblende, CNS, unisoliert, bis 250 mm, fix montiert, nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden
GN-Zwischenrost 1/1, CNS, höhenverstellbar, gelocht
IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (3,5 Zoll), Mehrpreis, zum Austausch des Standards-Displays (2,4 Zoll). Für die Darstellung ab 2 bis zu 9 Kühlstellen mittels drei Platinen über ein Display bedienbar.
Installationsfach in Sonderabmessungen, Standard 80 mm, möglich bis 300 mm, bitte bei Bestellung angeben
Quersteg für Vollauszug GN 1/1, fix , zur Unterteilung von GN-Schubladen 1/1, 325 mm
Rollen (4 Stk, davon 2 Lenk- und 2 Feststellrollen), Höhe in mm: 150
Schloss (1 Stk.) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut
Sockel von 15 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben
Sockelblende, geschraubt, per lfd. Meter, zur Verblendung der Stellfüße
Stellfüße 4 Paar Höhe zwischen 85 u. 200 mm, höhenverstellbar -5 /+15 mm, Grundhöhe bitte bei Bestellung angeben
Tauwasserverdunstungsschale mit elektr. Heizung , nur für zentralgekühlte Modelle, 400 W, eingebaut, inkl. Schwimmer, gelochter Installationsfach-Blende und Lüfter
Übervollauszüge 2Z-70 (TK) anstatt 1 Tür, 1/2-1/2 Ladenkörbe, fix, Nutzhöhe in mm: 190/210, Tragkraft in kg: 60