Impuls-Wandkühlregal AMBER 1250 M2
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454701602 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- anbaufähig, kanalisierbar
- Schiebescheiben, Isolierglas, rahmenlos
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung (ELIWELL)
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Front- und Seitenblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1370
Tiefe (außen):	840
Höhe (außen):	1652

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	130
Anschlusswert (Elektro):	0,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	2716
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	235
Nettogewicht (kg):	160 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
1 x Regalboden, T in mm: 300
1 x Regalboden, T in mm: 400
1 x Regalboden, T in mm: 500
2 x Panorama-Seitenteil 

SONDERZUBEHÖR
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, B in mm: 1250
LED-Beleuchtung T5, für 1 Etage, für AMBER, B in mm: 1250, für 1250 (1x), 2500 (2x)
LED-Beleuchtung T5, für 2 Etagen, für AMBER, B in mm: 1250, für 1250 (1x), 2500 (2x)
LED-Beleuchtung T5, für 3 Etagen, für AMBER, B in mm: 1250, für 1250 (1x), 2500 (2x)
Panoramaseitenwand links
Panoramaseitenwand rechts
Satz Schiebetüren aus Isolierglas für AMBER M2 - 1250
Trenngitter für Bodenauslage, plastifiziert, T x H in mm: 600 x 200
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 50, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 80, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 50, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 80, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 300 x 90, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 400 x 90, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner, Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner, Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Zusammenbau-Kit für AMBER
Zwischenseitenwand aus Plexiglas für AMBER