Gewerbetiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	640 mm
Höhe:	1840 mm

Innenmaße:
Breite:	470 mm
Tiefe:	440 mm
Höhe:	1555 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1170 mm
Bruttoinhalt:	300 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-18 bis -15 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	85 g
Anschlusswert:	570 W / 230 V
Energieverbrauch:	10,51 kWh / 24h

Gewerbetiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig 
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß 
innen aus Polystyrol 
robuster, tiefgezogener Innenbehälter 
Innenraumlüfter
Isolierglastür, mit Aluminium-Rahmen, mit Scheibenheizung 
Schloss, robuster Metallgriff, wechselbare Magnetdichtung 
helle Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar 
Energiesparisolierung, 40 mm 
manuelle Abtauung, Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss 
serienmäßig mit 6 fixierten Verdampferrosten, B x T in mm: 460 x 400, mit jeweils 210 mm Abstand, 
jeweils bis zu 30 kg belastbar 
2 justierbare Stellfüße vorn und 2 feststehende Rollen (35 mm) hinten

Hinweis:
Ideal als "Side by Side"-Einheit mit der Kühlschrankserie KU 380 kombinierbar.

Hersteller:	NordCap
Typ:	TK 300 G