Wandkühlregal EURO PUKET 2 950-206 1875 M1
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454701605 

- für verpackte Wurst- und Fleischwaren
- anbaufähig
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen in mm: 60 einzuplanen. Frontblenden, Seitenteile und Innenverkleidung auch in anderen RAL-Farbtönen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1935
Tiefe (außen):	950
Höhe (außen):	2060

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,12
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	555
Nettogewicht (kg):	455 

SERIENZUBEHÖR
2 x Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung, B in mm: 30
5 x Regalboden, je Modul 

SONDERZUBEHÖR
Antibeschlagscheibe, für EURO PUKET 2 950-206 1875, frontseitig
Boden- und Frontgitter-Kit, für EURO PUKET 2 950-206 1875 / 1875 Kopfteil, H in mm: 95
Bodengitter-Kit, für EURO PUKET 2 950-206 1875
LED-Beleuchtung, für Serie EURO PUKET 2, Farbton: Rosa, für 3 x Etage, für 1875 (2x)
Nachtrollo, automatisch, für EURO PUKET 2 950-206 1875, Master
Nachtrollo, automatisch, für EURO PUKET 2 950-206 1875, Slave (max. 3 x Slave)
Nachtrollo, manuell, für EURO PUKET 2 950-206 2500
Regalboden, für EURO PUKET 2 950-206 1875, T in mm: 500
Seitenteil (1), Panoramascheibe (links), für EURO PUKET 2
Seitenteil (1), Panoramascheibe (rechts), für EURO PUKET 2
Seitenwand, geschlossen, links, für EURO PUKET 2.0
Seitenwand, geschlossen, rechts, für EURO PUKET 2.0
Seitenwand, links, innen verspiegelt, für EURO PUKET 2.0
Seitenwand, rechts, innen verspiegelt, für EURO PUKET 2.0
Stoßleiste, für EURO PUKET 2 950-206 1875, Edelstahl, frontseitig, eckig
Trenngitter für Bodenauslage, plastifiziert, T x H in mm: 600 x 200
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 30, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 50, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 80, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 30, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 50, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 80, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warentrenner für Bodenwanne, H in mm: 200
Warentrenner, Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner, Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Zusammenbau-Kit, für Serie EURO PUKET 2
Zwischenseitenteil, Plexiglas, für Serie EURO PUKET 2, H in mm: 2060, zur Warentrennung innerhalb eines Gerätes, nicht zur thermischen Trennung bei Gerätekanalisierung verwendbar