Getränke-Selbstbedienungsvitrine Cool Bottle 60-E RG
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358710 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- kundenseitig offen, Rückwand geschlossen
- 1 x Vollauszug
- LED-Innenbeleuchtung (oben am Rahmen), 1 x je Abteil
- schräg angeordnete Flaschenrutsche
- dicht verschweißte Innenwanne
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserschale
- Flaschenrutsche zur Reinigung herausnehmbar, Maschine zur Wartung / Reinigung hochklappbar
- Lamellenverdampfer, beschichtet 
 
Hinweis:
Zur Nutzung "Side-by-Side" mit der Serie HOT VARIO geeignet.  Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1030
Tiefe (außen):	865
Höhe (außen):	730

Breite (Korpus):	1290
Tiefe (Korpus):	865
Höhe (Korpus):	630

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	80
Anschlusswert (Elektro):	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,74
Energieverbrauch/ annum:	1366
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 7 °C 
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	106 

SERIENZUBEHÖR
5 x Füße, justierbar, mit Sockelblende, 3-seitig