Wandkühlregal ANGEL 950-206 H1 1250
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45495020618 

- manuell einstellbare Entlüftung, 2 Drehgeschwindigkeiten (Tag + Nacht)
- LED-Innenbeleuchtung
- Grundausstattung ohne Steuerung (Sonderzubehör)
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil (bauseitig) notwendig (Sonderzubehör). Bei Kanalisierung mehrerer Geräte empfehlen wir ein Nachtrollo-Kit (auf Anfrage erhältlich). Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1310
Tiefe (außen):	945
Höhe (außen):	2120

Höhe (Korpus):	2060

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,92
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	6 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Farbton: GDR (weiß) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
2 x Panorama-Seitenteil
4 x Füße, justierbar
5 x Regalboden
Nachtrollo 

SONDERZUBEHÖR
Druckaufnehmer 4-20, für ANGEL und ANGEL mit Türen
Edelstahl Stoßleiste, Front, eckig, für ANGEL 1250, T in mm: 100
Edelstahl Stoßleiste, Front, rund, für ANGEL 1250, T in mm: 100
Edelstahl Stoßleiste, für Seitenteil, eckig, für ANGEL und ANGEL mit Türen, , T in mm: 100
Edelstahl Stoßleiste, für Seitenteil, rund, für ANGEL und ANGEL mit Türen, T in mm: 100
Edelstahl Stoßleiste, für rechtes Seitenteil, eckig, für ANGEL und ANGEL mit Türen, T in mm: 100
LED-Beleuchtung, für Serie EURO PUKET 2, Farbton: Rosa, für 5 x Etage, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
LED-Beleuchtung, für Serie EURO PUKET 2, Farbton: Weiß, für 5 x Etage, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Mittel-Regaltrenner, Plexiglas, für ANGEL
Panoramaseitenteil ANGEL, rechts / links, B x T in mm: 50 x 950
Satz Bodengitter, für ANGEL 1250 und ANGEL 1250 mit Türen
Steuerung, Full-System Dixell, Serie ANGEL ANGEL 950-206
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warentrenner für Bodenwanne, H in mm: 200
Warentrenner, Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner, Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)