Frischwarentheke ENIXE EN100, L 1875, OM-R452, M2, Schiebescheiben
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48911001875522 

- zur Kühlung und Präsentation von Wurstwaren und Molkereiprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar
- 2 x Panoramafrontscheibe, gerade, H in mm: 577, hochklappbar, mit Hebemechanismus, vertikale Slim-Scharniere, Edelstahl, Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- Antibeschlag-Front- und -Seitenscheibenbelüftung, elektronische EC-Energiesparlüfter
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl, kratzfest, T in mm: 290
- CRIOLED®-Beleuchtung (unter der Zahlplatte), T in mm: 360, Stärke in mm: 12, 3000 K (Warmweiß)
- Grundausstattung ohne Steuerung (Sonderzubehör)
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 40, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Panoramafrontscheibe zur Reinigung hochklappbar
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz 
 
Hinweis:
Standardfarbe weiß (D90). Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile der Serie ENIXE auch in weiteren Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, Eck- oder ungekühlte Varianten auf Anfrage. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1875
Tiefe (außen):	1150
Höhe (außen):	1190

Tiefe (innen):	900 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,16 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,44
Energieverbrauch/ annum:	526 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, D90 (Weiß), Sockelblende: Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	255
Nettogewicht (kg):	185 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplattenverbreiterung, für Serie ENIXE 1875
Kanalisierung-Kit, für Serie ENIXE, zum Verbinden von Geräten der Serie
Schiebescheiben, Plexiglas, für Serie ENIXE 1875
Schneidbrett, für Serie ENIXE
Seitenteil (1), für Serie ENIXE, B in mm: 40
Steuerung, für Zentralkühlung, Serie ENIXE
Stufenauslage, 1-stufig, für Serie ENIXE 1875
Stufenauslage, 2-stufig, für Serie ENIXE 1875
Tauwasserschale mit automatischer Tauwasserverdunstung, für Serie ENIXE (nur für steckerfertige Modelle, ab Werk montierbar)
Tauwasserschale, manuell, für Serie ENIXE
Waagenhalter, für Serie ENIXE, B x T in mm: 600 x 430
Warentrenner, abnehmbar, für Serie ENIXE
Warentrenner, hoch, fixiert, Serie ENIXE
Warentrenner, niedrig, abnehmbar, Serie ENIXE
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 1875