Kühlinsel EASY EA100 M1
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48971001250101 

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren, Lebensmitteln und Molkereiprodukten
- Grundausstattung ohne Plexiglas-Seitenteile (Sonderzubehör)
- elektronische Steuerung
- Easy Touch Control, Temperaturregelung
- bauseitiger Wasserablauf, Ø in mm: 40
- automatische Abtauung (Kompressorstop), bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz 
 
Hinweis:
Zentralgekühlte Version auf Anfrage erhältlich. Auch mit abweichendem Expansionsventil (werksseitig, gegen Aufpreis) auf Anfrage lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1250
Tiefe (außen):	1172
Höhe (außen):	870

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,30 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	3113
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech / Kunststoff, pulverbeschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	246
Nettogewicht (kg):	160 

SONDERZUBEHÖR
Kanalisierung-Kit, für EASY 125 EA 1000 M1
Rollen-Kit, für Serie EASY 125 EA
Seitenteil (1), Plexiglas, für EASY EA100, B in mm: 26