Induktionsherd

Außenmaße:
Breite:	392 mm
Tiefe:	592 mm
Höhe:	127 mm

Induktionsherd (für 1 phasigen Anschluss) als Drop-In Gerät für den Einbau, mit 1 Kochzone
automatische Erkennung von Kochgeschirr, damit Energie nur übertragen wird, wenn das passende Kochgeschirr auf der Kochzone steht
außen: CNS 1.4301
Kochzone aus 4 mm starker Glaskeramik, für Töpfe und Pfannen von Ø in mm: 120 - 340
Touch-Steuerung mit zweifarbiger Anzeige und Kochstufeneinstellung von 1 bis 10, Timerfunktion für Abschaltung

Hersteller:	NordCap
Typ:	IHEC-1P / 1ZDI