COOL-LINE Speiseeisvitrine

Außenmaße:
Breite:	1184 mm
Tiefe:	800 mm
Höhe:	1176 mm

Temp.-Bereich:
bei 35 °C UT und 70 % RF:	-16 bis -14 °CReservefach:	bis zu -16 °C
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	470 W / 230 V
Energieverbrauch:	9,1 kWh / 24h

Steckerfertige Eisvitrine mit statischer Kühlung
innen:
weiß plastifiziertes Stahlblech
Bedienseite mit aufklappbarer, gerader Plexiglasabdeckung, eckiger Glasaufbau aus Sicherheitsglas 
helle Innenbeleuchtung
Energiespar-Isolierung, 60 mm
elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
automatische Abtauung
extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe oder mit einer Höhe von 120 mm Höhe in doppelter Lage
Reservefach mit Tür und abgerundeter Griffmulde (außer Modell 4) nicht gesondert regelbar, nur zur kurzzeitigen Lagerung von Eis geeignet, nicht gesondert regelbar 
2 Doppellenkrollen, feststellbar
doppelreihige Anordnung der Eisschalen möglich

Hinweis:
entwickelt und getestet für Klimaklasse 4+

Hersteller:	NordCap
Typ:	ISETTA 6 TP STD

Sonderzubehör:
ARCHIV - Edelstahl-Eisschale 5,00 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
Eisschalenhalter (nur 4,7 l) für Modell STD/LX 6R
Portionierspüle TYP 54 einbaufähig, Edelstahl, mit regelbarem Wasserdurchlauf
Portionierspüle TYP 5416 einbaufähig, Edelstahl, mit Portionierdusche und Wasserablauf
Edelstahl-Halterung für Einbauspülen Typ ISETTA / FIJI / SAMOA / ISABELLA
Schwammablage
Eishörnchensilo EHS 808
Eishörnchensilo EHS 4
Eishörnchensilo EHS 8