Eiskonservator EIS-TKZ 120-3, IFR
Datenstand: 08.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48531001348 

- zur Kühlung und Lagerung von Speiseeis
- Tiefkühlwanne (oben integriert): seitliche Kontaktberohrung, manuelle Abtauung, Innenmaß B x T x H in mm:  670 x 540 x 260, Nutzhöhe: 180 mm, isolierter Klappdeckel mit Gasdruckfeder, Früchtekühlwanne GN 2/3 (oben integriert): seitliche Kontaktberohrung, manuelle Abtauung, Nutzhöhe: 180 mm, isolierter Klappdeckel, Spülbecken für Portionierer (oben integriert), B x T x H in mm: 100 x 200 x 90, mit Standrohr, Tiefkühlunterbau: Umluftkühlung, zur Lagerung von Eisschalen, Nutzhöhe: 285 mm
- Klappdeckel, nach oben aufklappbar, mit Rahmenheizung, ergonomische Griffmulde
- 1 x Drehtür (im Unterbau), CNS, Frontrahmen mit Heizung, Edelstahl-Griffleiste, Türanschlag links, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenraum, dicht verschweißt, in Hygieneausführung, Innenwanne, dicht verschweißt
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- multilingual, Drehzahlregelung der Lüfter
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1200
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	900

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Tiefkühlwanne, Früchtekühlwanne: statische Kühlung | Tiefkühlunterbau: Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,46 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Tiefkühlwanne: -14 bis -18 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
 	Tiefkühlunterbau: -18 bis -22 °C 
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SONDERZUBEHÖR
IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (3,5 Zoll), Mehrpreis, zum Austausch des Standards-Displays (2,4 Zoll). Für die Darstellung ab 2 bis zu 9 Kühlstellen mittels drei Platinen über ein Display bedienbar.
Schloss (1 Stk.) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut