COOL-LINE-Wildkühlzelle

Außenmaße:
Breite:	935 mm
Tiefe:	995 mm
Höhe:	2384 mm

Innenmaße:
Breite:	855 mm
Tiefe:	885 mm
Höhe:	1912 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1870 mm
Ausstellfläche:	0,90 m²
Kühlvolumen:	1,45 m³

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	250 g
Anschlusswert:	510 W / 230 V
Energieverbrauch:	8,07 kWh / 24h

Kühlzelle mit Paneelboden 
Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand) 
außen: galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006) 
innen: Edelstahlboden 
Türanschlag rechts, wechselbar 
gesteckte Magnetdichtung ohne Werkzeug leicht wechselbar 
gerundete Tür mit Anti-Rutsch Griff und extra großer Türöffnung 
PUR-Hartschaumisolierung, 40 mm 
elektronische Steuerung, mit Digitalanzeige, mit beleuchtetem Hauptschalter 
Boden mit CNS Platte verstärkt 
vier von innen justierbare Stellfüße 
Hochleistungs-Monoblock-Kühlsystem, für die intensive Nutzung 
Edelstahlgehänge zur Aufnahme von Wild, Tragkraft max. 300 kg, inkl. 2 Haken 
entnehmbare Blutauffangwanne 
robuste Edelstahlhaken 

Hinweis:
Version speziell für Wild

Hersteller:	NordCap
Typ:	MWZ 2000 Power für Wild

Sonderzubehör:
zusätzliches Tragrost für COOL-Minikühlzelle (ab 25.06.18)